Nova 800/1200 Automatic Program Load
====================================

1. Datenschalter 0: Benutzung des direkten Datenkanals
   0 : ohne DMA (z.B. TTI und PTR)
   1 : mit DMA (z.B: MTA und DSK) (DMA wird von NovaSim nicht unterstützt)
   
2. Datenschalter 10 - 15: Geräteadresse (oktal))
   10 : TTI
   12 : PTR
   20 : DSK (fixed head)
   22 : MTA
   33 :     (moving head) 
   
3. Laden vom Lochstreifen (PTR):
   Schalter auf 000012(8) einstellen und "Program Load" betätigen 
   Datei: Bin-Loader-81-01.bin   
   Das Programm wird an das obere Ende des Speichers geladen.
   
   
Binary Loader
=============

Nach dem "Program Load" (s.o.) wird die Datei mit dem zu ladenden Programm  
(.bin = Object tape) ausgewählt und der Schalter "Continue" betätigt.
Wenn er nicht durch fehlerhafte Programm überschrieben wird, bleibt der
"Binary Loader" am oberen Ende des Speichers erhalten. 

Erneutes Starten des Loaders:

1. Datenschalter 0: Gerät
   0 : TTY
   1 : PTR

2. Datenschalter 1 - 15: höchste Speicheradresse
   bei 64kB Speicher (= 32k Worte): 77777(8)). 
   
3. Schalter "Start" betätigen.
 
    
   
